Załącznik Nr 2 – wzór umowy
UMOWA NA PRZEGLĄD SYSTEMU SYGNALIZACJI PPOŻ.
 I ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
 Nr ..…../DZP/26/AGI

zawarta w dn. …....….. r. (zwana dalej „Umową”), której stronami są:

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr  0000216170, posiadającym NIP 948-20-40-243, REGON 670204531 nazywany dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

               Dyrektor                                    Mirosław Ślifirczyk
i
(...) z siedzibą w (…) i adresem (...), wpisany do CEIDG/wpisany do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (…) pod nr  (…) kapitał zakładowy (…) wpłacony w całości, posiadający NIP (...), zwany dalej „Wykonawcą”,  którego reprezentuje:  

             …………………..                           …………………………………

zwanej dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026, poz. 793), z zakresu przedmiotowego tej ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2026 r. z późniejszymi zmianami Dyrektora Zamawiającego - po ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług (dalej: „Usług”):
1) [bookmark: _Hlk238632482]przeglądu systemów sygnalizacji pożaru i systemów oddymiania klatek schodowych w SWPZZPOZ;
2) przeglądu głównych wyłączników prądu zasilającego instalację przeciwpożarową
[bookmark: _Hlk238633721]– objętych „Wykazem instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych oraz głównych wyłączników prądu” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „Wykaz instalacji”).
2. [bookmark: _Hlk508019451]Szczegółowy zakres i warunki wykonania Usługi określone są w Załączniku nr 2 do Umowy (dalej: „Zakres czynności”).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, osiągając efekt pełnej sprawności systemów sygnalizacji pożaru i systemów oddymiania klatek schodowych oraz głównych wyłączników prądu zasilającego instalację przeciwpożarową, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4. W przypadku zidentyfikowania niesprawności któregokolwiek z elementów objętych „Wykazem instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych oraz głównych wyłączników prądu” Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o niesprawności i wycenić koszt naprawy.
5. [bookmark: _Hlk238632812]Jeżeli koszt naprawy lub wymiany celem zapewnienia pełnej sprawności elementu objętego wyżej wymienionym Wykazem przekracza 1% maksymalnego wynagrodzenia ewentualne wykonanie naprawy lub wymiany może być przedmiotem odrębnego zlecenia. W takim wypadku z przeglądu wyłącza się elementy naprawiane/wymieniane do czasu dokonania naprawy/wymian. Przeglądu uzupełniającego dla elementów naprawianych/wymienianych dokonuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w terminie 7 dni od naprawy/wymiany. Jeżeli naprawy/wymiany dokonał podmiot trzeci termin ten liczy się od zawiadomienia Wykonawcy.
6. Jeżeli koszt naprawy lub wymiany celem zapewnienia pełnej sprawności elementu objętego wyżej wymienionym Wykazem stanowi nie więcej niż 1% maksymalnego wynagrodzenia ewentualne wykonanie naprawy lub wymiany następuje w ramach przeglądu bez odrębnego zlecenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

[bookmark: _Hlk238209490]§ 2
Termin wykonywania Usług
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługi, o których mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 zdanie trzecie i czwarte.
2. Za dzień wykonania wszystkich Usług przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przeglądów bez zastrzeżeń. Wzór protokołu przeglądu określa Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 3
Sposób wykonywania Usług
1. Zamawiający ma prawo wymagać przed podpisaniem protokołu testu działania elementów z „Wykazu instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych oraz głównych wyłączników prądu”. W razie wykrycia niesprawności niedającej się usunąć w ramach Zakresu czynności Wykonawca informuje o tym Zamawiającego dokumentując niesprawność w protokole.
2. [bookmark: _Hlk36450386]W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania Usługi, w szczególności wskazane w Załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego okazać przed przystąpieniem do wykonania Usługi dowód posiadania uprawnień wymaganych prawem.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie tych zasad. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania Usługi osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązuje się poinformować tę osobę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Usługi oraz odpowiada za przestrzeganie tych zasad i wszelkie szkody powstałe w związku z Wykonywaniem Usługi. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonywanie Usługi jak za działania i zaniechania własne. Powierzenie może nastąpić wyłącznie osobie posiadającej uprawnienia, o których mowa w ustępie 2 i wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. Jeżeli wynika to ze specyfiki Usługi, Wykonawca, z wyprzedzeniem umożliwiającym zachowanie obowiązku wykonania Usługi w terminie, ma prawo żądać od Zamawiającego informacji o przedmiocie przeglądu, badania oraz naprawy i jego środowisku pracy niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewnia niezbędne do Wykonania Usługi narzędzia, urządzenia, maszyny, materiały, środki ochrony indywidualnej, urządzenia pomiarowe z ważnym świadectwem kalibracji.
5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymaganych prawem lub przez producenta elementów z „Wykazu instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych oraz głównych wyłączników prądu” niezbędnych wpisów przeglądu we właściwej dokumentacji.
6. Wykonawca w stosunku do usuniętych w ramach Usługi rzeczy i cieczy przejmuje obowiązek zgodnego z prawem zagospodarowania ich jako odpadów.
7. [bookmark: _Hlk508190050]W przypadku wydania rzeczy w ramach dokonywania wymiany celem zapewniania sprawności o jakiej mowa w § 1 ust. 3, Wykonawca przed podpisaniem protokołu wydaje Zamawiającemu dokumentację dla użytkownika, jeżeli wydał ją producent rzeczy. 
8. W pozostałym zakresie sposób wykonywania Usługi określa Zakres czynności stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 4
Wynagrodzenie
1. [bookmark: _Hlk81393458]Wynagrodzenie za wykonane Usługi wynosi łączną kwotę netto (…) zł (słownie:(...)), powiększoną o podatek VAT, co stanowi łącznie brutto (…) zł (słownie: (…)). 
2. [bookmark: _Hlk508018499][bookmark: _Hlk508017640]W fakturze Wykonawca odrębnie ujmuje Usługi objęte § 1 ust. 1 pkt 1 ) i pkt 2).
3. [bookmark: _Hlk508189486][bookmark: _Hlk508189664]Wynagrodzenie za Usługi płatne jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, która wystawiona będzie po podpisaniu protokołu potwierdzającego wykonanie Usługi, o którym mowa w § 2 ust. 2.
4. Wynagrodzenie za Usługi obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty przejazdów osób, transportu rzeczy, zagospodarowania odpadów, zakwaterowania, części zamiennych i eksploatacyjnych.
5. Faktury Wykonawca dostarcza Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a jeżeli przepisy do tego go nie zobowiązują, to może także elektronicznie na adres e-mail: szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP Zamawiającego: /SWPZZPOZRadom/SkrytkaESP lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub w postaci papierowej przesyłką poleconą przez operatora pocztowego lub osobiście na adres Zamawiającego.
6. Zamawiający zapłaci cenę na podstawie faktury VAT złożonej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia, na rachunek Wykonawcy nr …………...

§ 5
Osoby do kontaktów
1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących Usług jest Piotr Wojcieski tel. 725014262, email: piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl lub inna osoba upoważniona w formie dokumentowej.
1. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących Usług jest (…), tel. (…) , email (…) lub inna osoba upoważniona w formie dokumentowej.

§ 6
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części niewykonanej w przypadku niedochowania uzgodnionego terminu wykonania Usługi lub wykonania Usługi z zastrzeżeniami związanymi z niezapewnieniem wymaganej sprawności lub w przypadku opóźnienia w wykonaniu Usługi przekraczającego 14 dni lub wykonywania Umowy z zagrożeniem życia lub mienia. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1 Zamawiający złoży w terminie 2 miesięcy od ich wystąpienia.

§ 7
Odpowiedzialność
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu całości Usługi w terminie zgodnym umową, Zamawiający ma prawo, bez kierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania, do powierzenia wykonania niewykonanej części Usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość wszystkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku ze skorzystaniem z usługi osoby trzeciej.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 brutto. 
3. [bookmark: _Hlk508195444]Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. W przypadku wydania w ramach wykonania Usługi Zamawiającemu rzeczy, Wykonawca w ramach rękojmi odpowiada wobec Zamawiającego za wady tych rzeczy.

§ 8
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych
oraz głównych wyłączników prądu
2) Załącznik nr 2 – Zakres czynności
3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu przeglądu.


Zamawiający									Wykonawca

Załącznik  Nr  1  
do  umowy  nr ………
 z  dnia  ..........................


Wykaz
[bookmark: _Hlk238632301][bookmark: _Hlk238635169]instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych
 oraz głównych wyłączników prądu

Budynek Nr 1, 2, 3 - Oddziały Rehabilitacji, Psychosomatyki

	
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	System sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych 

	1
	Centralka typu Aritech FP286418 (2 pętle, maks. 8 pętli)
	1

	2
	Czujka optyczna dymu DP2061
	300

	3
	Czujka czujka dymu DT2063
	14

	3
	Przycisk alarmowy ROP DM2000
	23

	4
	Sygnalizator wewn. AS 363
	12

	5
	Moduł wejścia/wyjścia IO2034C
	7

	6
	Wentylator nawiewny  (kl. Nr 5)
	1

	7
	Wentylator nawiewny  (kl. Nr 6)
	1

	8
	Klapy oddymiania 
	8

	9
	Siłowniki do drzwi 
	5

	10
	Akumulator 12V 17Ah 
	7

	11
	Centrala USC 6000
	7

	12
	Przycisk oddymiania PO-61
	14

	13
	Przycisk przewietrzania 
	7



Budynek Nr 4 –  Oddział Odwykowy 

	
	Nazwa urządzenia 
	Ilość 

	System sygnalizacji pożaru – 1 kpl

	1
	Centrala typu POLON 4200
	1

	2
	Czujka optyczna dymu DUR – 4043
	17

	3
	Gniazdo czujki G 40
	17

	4
	Ręczny ostrzegasz pożaru ROP 4001
	8

	5
	Sygnalizator akustyczny-optyczny S.A.- K7
	7

	6
	Moduł kontrolno-sterujący EKS - 4001
	3

	System zamknięć ogniowych – 7 kpl

	1
	Centrala BAZ 04 N
	7

	2
	Czujka optyczna dymu DUR 4043 
	10

	3
	Elektromagnes EM 1100
	7

	4
	Stopka do elektromagnesu GT 50 R 6
	7

	5
	Sygnalizator akustyczny-optyczny S.A.-K7
	5

	6
	Przycisk przerywający UT-4 D+H
	14

	System oddymiania klatki schodowych 1 kpl

	1
	Centralka
	1

	2
	Czujka Optyczna Dymu
	1

	3
	Ręczny przycisk Wyzwalająco/Kasujący
	2

	4
	Okno oddymiające wraz z siłownikiem
	4



Budynek Nr 5 –  Oddziały P-1, P-2

	
	Nazwa urządzenia 
	Ilość 

	System sygnalizacji pożaru – 1 kpl

	1
	Centrala typu POLON 4200
	1

	2
	Czujka optyczna dymu DUR – 4043
	128

	3
	Gniazdo czujki G 40
	128

	4
	Ręczny ostrzegasz pożaru ROP 4001
	15

	5
	Sygnalizator akustyczny-optyczny S.A.- K7
	11

	6
	Moduł kontrolno-sterujący EKS - 4001
	4

	System oddymiania klatki schodowych                                  3 kpl

	1
	Centralka UCS 6000
	1

	2
	Czujka optyczna dymu
	3

	3
	Siłownik do drzwi
	1

	4
	Siłownik do klapy
	1

	5
	Czujka wiatr-deszcz 
	1

	6
	Przycisk przewietrzania
	3



Budynek Nr 6 – Oddziały P-3, P-5

	
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	System sygnalizacji pożaru – 1 kpl

	1
	Centralka BOSCH typu FPA-1200-MPC 
	1

	2
	Czujka optyczna dymu 0400E
	128

	3
	Przycisk alarmowy ROP DM 210LSN
	15

	4
	Sygnalizator akustyczno-optyczny Sg 200
	11

	5
	Moduł wejścia NKK 100 LSN
	2

	6
	Moduł wyjścia NB. 100 LSN
	6

	7
	Moduł kontrolno-sterujący FML 420 IR8
	3

	8
	Moduł sterujący
	1

	[bookmark: _Hlk35597997]System oddymiania klatki schodowych                                  3 kpl

	1
	Centralka UCS 6000
	1

	2
	Czujka optyczna dymu
	3

	3
	Siłownik do drzwi
	1

	4
	Siłownik do klapy
	1

	5
	Czujka wiatr-deszcz 
	1

	6
	Przycisk przewietrzania
	3



[bookmark: _Hlk35598045]Budynek Nr 7 - Oddziały P-4,

	
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	System sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych – 1 kpl

	1
	Centralka typu B4-A2E-CP Integraf C Schrack Seconet
	1

	2
	Czujka wielokryteryjna MTD 533 CUBUS
	133

	3
	Przycisk alarmowy ROP MCP 545-1
	19

	4
	Sygnalizator wewn. SAK-7
	10

	5
	Sygnalizator zewn. AS 367
	1

	6
	Moduł wejścia/wyjścia BA-013
	4

	7
	Wentylator nawiewny CJHCH-56-4T-0,75 SODECA (kl. Nr 1 i 2)
	2

	8
	Wentylator nawiewny CJHCH-56-4T-0,75 SODECA (kl. Nr 3)
	1

	9
	Upustowy klapy nadciśnieniowe MCR PL1 450x450 MERCOR
	3



Budynek Nr 8 - Oddziały ZOL
Nowy
	[bookmark: _Hlk35595228]
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	System sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych 

	1
	Centralka typu Aritech FP286418 (2 pętle, maks. 8 pętli)
	1

	2
	Zasilacz Centrali P.Poż.
	1

	3
	Akumulatory zasilania rezerwowego 
	2

	4
	Czujka optyczna dymu DP2061N
	138

	5
	Czujka ciepła DT2063
	6

	3
	Przycisk alarmowy ROP DM2010
	12

	4
	Sygnalizator wewn. AS 363
	9

	5
	Moduł wejścia/wyjścia IO2034C
	6

	6
	Wskaźnik zadziałania czujki P-3A
	12

	System oddymiania klatek schodowych                   4 kpl

	7
	Klapy oddymiania 
	4

	8
	Działanie z modułami sterującymi systemu p.poż.
	4

	9
	Akumulator 12V 17Ah 
	8

	10
	Centrala D+H
	4

	11
	Przycisk oddymiania 
	16

	12
	Przycisk przewietrzania 
	4



Po remoncie
Stary
	
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	System sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych 

	1
	Centralka typu Bosch  (2 pętle, maks. 8 pętli)
	1

	2
	Zasilacz Centrali P.Poż.
	1

	3
	Akumulatory zasilania rezerwowego 
	2

	4
	Czujka optyczna dymu
	116

	5
	Czujka ciepła 
	2

	3
	Przycisk alarmowy ROP 
	6

	4
	Sygnalizator akustyczno świetlny
	20

	5
	Moduł wejścia/wyjścia IO
	10

	6
	Panel do sterowania centrali Bosch 
	2

	System oddymiania klatek schodowych           3 kpl

	7
	Klapy oddymiania 
	3

	8
	Działanie z modułami sterującymi systemu p.poż.
	3

	9
	Akumulator 12V 1 
	6

	10
	Centrala odymiania
	3

	11
	Przycisk oddymiania 
	7

	[bookmark: _Hlk35596324]12
	Przycisk przewietrzania 
	3

	13
	Czujka optyczna dymu
	7



[bookmark: _Hlk35600722]Budynek Nr 9 - Administracja

	System oddymiania klatek schodowych 

	1
	Centralka UCS 6000
	1

	2
	Czujka optyczna dymu
	2

	3
	Siłownik do drzwi i klapy
	2

	4
	Ręczne Przyciski Wyzwalająco/Kasujące
	2

	5
	Trzymacze przypodłogowe
	5

	6
	Przycisk przewietrzania
	1

	[bookmark: _Hlk35600591]7
	Akumulatory Zasilania Rezerwowego
	2



Budynek Nr 15 - LAZA

	System oddymiania klatek schodowych

	1
	Centralka UCS 6000
	2

	2
	Czujka optyczna dymu
	4

	3
	Klapy oddymiające wraz z siłownikiem
	2

	4
	Wentylatory
	2

	5
	Ręczne Przyciski Wyzwalająco/Kasujące
	4

	6
	Przycisk przewietrzania
	2

	7
	Akumulatory Zasilania Rezerwowego
	4



Budynek Nr 14 – MOS „Pałacyk”

	System oddymiania klatek schodowych 

	1
	Centralka oddymiania
	2

	2
	Czujka optyczna dymu
	4

	3
	Klapy oddymiające wraz z siłownikiem
	2

	4
	Ręczne Przyciski Wyzwalająco/Kasujące
	4

	5
	Siłownik do drzwi
	2

	6
	Akumulatory Zasilania Rezerwowego
	4



Poradnia Zdrowia ul. Reja 30, Radom

	[bookmark: _Hlk35853364]System oddymiania klatek schodowych

	1
	Centralka Polon 
	1

	2
	Zasilanie centrali oddymiania
	1

	3
	Akumulator zasilania rezerwowego
	2

	4
	Ręczny przycisk Wyzwalająco/Kasujący
	5

	5
	Czujnik systemu oddymiania 
	4

	6
	Wentylator Nawiewny - parter
	1

	7
	Wentylator Wyciągowy - dach
	1




	Wyłącznik  Główny (wyłącznik P.poż.)

	[bookmark: _Hlk35854048]1
	Budynek 1,2,3 „Somatyka” i „Izba Przyjęć”
	2

	2
	Budynek 4 „Odwykowy”
	1

	3
	Budynek 5 „Oddział P1 i P2” i „UPS serwerowni 5”
	2

	4
	Budynek 6 „Oddział P3 i P5”
	1

	5
	Budynek 7 „Oddział P4 ”
	1

	6
	Budynek 8 „ZOL stary i nowy”
	2

	7
	Budynek 14 „ MOS” 
	1

	8
	Budynek 15 „Oddział Laza i Nerwice”
	1

	9
	Budynek 9 „Administracja” i „UPS serwerowni GŁ”
	2

	10
	Budynek 13 „ Kotłownia” 
	2

	11
	Poradnia na ul. Reja30
	1





Załącznik  Nr  2  
do  umowy  nr ……………. 
 z  dnia  ..........................

Załącznik nr 2

Zakres  czynności 

Zakres konserwacji obejmuje sprawdzenie stanu technicznego instalacji, a w szczególności :

I. System sygnalizacji pożaru SSP

1. stan przycisków alarmowych,
2. stan sygnalizatorów,
3. stan linii dozorowych,
4. przegląd centralki z wyposażeniem i stanu akumulatorów,
5. kontrola oprogramowania instalacji i niezbędne uaktualnienia konfiguracji,
6. sprawdzenie łączności centrali z nadajnikiem pożarowym,
7. sprawdzenie działania instalacji z czujek i przycisków alarmowych,
8. j.w. lecz w warunkach zasilania awaryjnego,
9. przeszkolenie pracowników zamawiającego w przypadku zmian konfiguracji systemu,
10. drobne naprawy, w tym części do wartości 1% Maksymalnego Wynagrodzenia.


II. Instalacja  oddymiania  klatek  schodowych

1. stan przycisków,
2. przegląd siłowników,
3. kontrola działania okien oddymiających,
4. przegląd centralki z wyposażeniem i stanu akumulatorów,
5. prawidłowość działania: wentylatorów nawiewnych i klap upustowych nadciśnieniowych oraz samo zamykaczy w drzwiach klatek  schodowych oddymianych nadciśnieniowo,
6. uruchomienie awaryjne instalacji z przycisków i czujek,
7. j.w. lecz w warunkach zasilania awaryjnego,
8. przeszkolenie pracowników zamawiającego w przypadku zmian konfiguracji systemu,
9. drobne naprawy, w tym części, do wartości 1% wynagrodzenia.

III. Prowadzenie dokumentacji, konserwacyjnej.

1. Szkolenie pracowników Zamawiającego i innych osób wykonujących czynności z zakresu obsługi instalacji
2. Wycena naprawy uszkodzonych elementów systemów oddymiania i p.poż.

IV. Uprawnienia do wykonywania Usługi

	Aktualne Świadectwo kwalifikacyjne  „E1” i „D1”, znajomość obsługi central p.poż (Aritech, Bosch, Polon, Shrek) , Certyfikaty z udziału w szkoleniu z systemów p.poż lub oddymiania z firm Bosch i Polon.


Załącznik  Nr  3  
do  umowy  nr ……………. 
 z  dnia  ..........................

Rok 2026		Pawilon nr….
PROTOKÓŁ
WYKONANIA PRZEGLĄDU
ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
	Zleceniodawca
	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

	Nazwa obiektu
	Pawilon nr …


	Adres obiektu
	Ul. Krychnowicka 1        Radom



	Data wykonania konserwacji

	………2026r



	l.p.
	Elementy objęte konserwacją/Przeglądem
	Ilość
	Stan

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



	OPINIA O SYSTEMACH

	SYSTEM SPRAWDZENIA - Działa

	Kontroli działania czujników dokonano poprzez zadymianie gazem …..



	UWAGI

	





	



………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
	
	



………………………………….
Czytelny podpis serwisanta


Rok 2026		Pawilon nr….
PROTOKÓŁ
WYKONANIA PRZEGLĄDU DZIAŁANIA
SYSTEMU SYGNSLIZACJI POŻARU
	Zleceniodawca
	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

	Nazwa obiektu
	Pawilon nr …


	Adres obiektu
	Ul. Krychnowicka 1        Radom



	Data wykonania konserwacji

	………2026r



	l.p.
	Elementy objęte konserwacją
	Ilość
	Stan

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



	OPINIA O SYSTEMIE SYGNALIZACJI POŻARU

	SYSTEM SPRAWDZENIA - Działa

	Kontroli działania czujników dokonano poprzez zadymianie gazem …..



	UWAGI

	





	




………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
	
	




………………………………….
Czytelny podpis serwisanta


Rok 2026		Pawilon nr….
PROTOKÓŁ
WYKONANIA BADANIA GŁÓWNEGO 
WYŁĄCZNIKA PRĄDU (P.POŻ)
	Zleceniodawca
	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

	Nazwa obiektu
	Pawilon nr …


	Adres obiektu
	Ul. Krychnowicka 1        Radom



	Data wykonania badania

	………2026r



	l.p.
	Elementy objęte badaniem – typ
	Ilość
	Stan

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	



	WYNIK – ORZECZENIE BADANIA

	Instalacja ……………się do eksploatacji

	



	UWAGI

	





	




………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
	
	




………………………………….
Czytelny podpis serwisanta



4

